## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ**

**Οικονομική Προσφορά για το Τμήμα 1**

| **Α/Α** | **Είδος** | **Προσφερόμενη Τιμή Μονάδος** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ολογράφως** | **Αριθμητικά** |
| 1 | Λαμπτήρας τεχνολογίας LED, σπειρώματος Ε27, ισχύος ≤ 20W, σχήματος κλασσικού αχλαδωτού γλόμπου λαμπτήρα πυρακτώσεως (γλόμπος τυποποιημένης σειράς Α – A-series light bulb), κατάλληλος για άμεση αντικατάσταση συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού (PL) για φωτιστικά πεζοδρομίου τύπου «φούσκας». Με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται και περιγράφονται στην τεχνική έκθεση-περιγραφή της παρούσης προμήθειας. Ενδεικτικού τύπου: LEDVANCE LED Classic A 150 P19W / 827 Frosted E27 ή ισοδύναμο. |  |  |
| 2 | Λαμπτήρας τεχνολογίας LED, σπειρώματος Ε27, ισχύος ≤ 30W, για τοποθέτηση στα φωτιστικά οδοφωτισμού (ΦΟΠ – επί ξύλινων ιστών του δικτύου διανομής του ΔΕΔΔΗΕ) Με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται και περιγράφονται στην τεχνική έκθεση-περιγραφή της παρούσης προμήθειας. Ενδεικτικού τύπου: PHILIPS TrueForce Core LED HB MV ND 30W E27 830 G3 ή ισοδύναμο. |  |  |
| 3 | Λαμπτήρες τεχνολογίας LED σωληνωτού σχήματος, σπειρώματος Ε27, ισχύος ≤35W κατάλληλος για αντικατάσταση σωληνωτών λαμπτήρων Na υψηλής πίεσης, ισχύος 70W και σπειρώματος Ε27, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: Από επώνυμο κατασκευαστή (Ευρωπαϊκής προέλευσης κατά προτίμηση) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ, Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΝ) και σήμανσης CE. Ενδεικτικού τύπου: LEDVANCE (OSRAM) NAV 70 LED FILAMENT V 5400LM 35W 727 E27. |  |  |
| 4 | Λαμπτήρες τεχνολογίας LED σωληνωτού σχήματος, σπειρώματος Ε40, ισχύος ≤41W κατάλληλος για αντικατάσταση σωληνωτών λαμπτήρων Na υψηλής πίεσης, ισχύος 100W και σπειρώματος Ε40, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: Από επώνυμο κατασκευαστή (Ευρωπαϊκής προέλευσης κατά προτίμηση) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ, Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΝ) και σήμανσης CE. Ενδεικτικού τύπου: LEDVANCE (OSRAM) NAV 100 LED FILAMENT V 7000LM 41W 727 E40. |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων, βάσης RX7s, ισχύος ≤70W |  |  |

\_\_/\_\_\_\_/2025

Ο Προσφέρων:

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Διεύθυνση \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Τηλέφωνο\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Υπογραφή – Σφραγίδα

Ονοματεπώνυμο Υπογράφοντα

­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_