**ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Τμήμα Α΄: Εργασίες**

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν κατά την τακτική συντήρηση του κάθε βυθιζόμενου συστήματος αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών είναι:

| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ** | **ΕΠΑΝ/ΨΕΙΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ τεμ.** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ**  **€** | **ΔΑΠΑΝΗ**  **€** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ετήσια τακτική συντήρηση και καθαρισμός Συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης | 1 | 4 |  |  |
| 2 | Ετήσια τακτική συντήρηση και καθαρισμός βυθιζόμενων κάδων καθαρής χωρητικότητας 2500 lt | 1 | 4 |  |  |
| 3 | Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων | 1 | 8 |  |  |
|  | | | | ΑΘΡΟΙΣΜΑ: |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ:** |  |

**Τμήμα B΄: Ανταλλακτικά και εργασία**

**Β.1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ € (χωρίς ΦΠΑ)** | **ΔΑΠΑΝΗ**  **€** |
|  |  |  |  |  |
| **1** | Επαγωγικός διακόπτης Φ18 | 125120 |  |  |
| **2** | Επαγωγικός διακόπτης Φ30 | 125128 |  |  |
| **3** | Γραμμικός οδηγός | 125300 |  |  |
| **4** | Solidstate (ρελέ) | 125309 |  |  |
| **5** | Κάρτα ADHV | 125406 |  |  |
| **6** | Κάρτα ήχου | 125408 |  |  |
| **7** | PLC | 125411 |  |  |
| **8** | Λαμπτήρας LED | 125412 |  |  |
| **9** | Υπέρηχο ραντάρ | 125426 |  |  |
| **10** | Βαλβίδα φρένου | 126336 |  |  |
| **11** | Ρυθμιστής πίεσης | 128456 |  |  |
| **12** | Μαρκούτσι ροής ελαίου | 128556 |  |  |
| **13** | Μεταλλικό σωλήνα ροής ελαίου | 128596 |  |  |
| **14** | Υδραυλικό έμβολο στομίου ρίψης | 110056 |  |  |
| **15** | Υδραυλικό έμβολο κίνησης πρέσσας | 110057 |  |  |
| **16** | Υδραυλικός οδηγός κίνησης πρέσσας | 110060 |  |  |
| **17** | Υδραυλικό έμβολο φραγής πρέσσας | 110063 |  |  |
| **18** | Υδραυλικό έμβολο αντιστάθμισης φορτίου | 110065 |  |  |
| **19** | Υδραυλικό έμβολο συστήματος ανύψωσης | 110085 |  |  |
| **20** | Κάδος απορριμμάτων | 100036 |  |  |
| **21** | Ανοξείδωτο στόμιο κυκλικής μορφής | 118025 |  |  |
| **22** | Ανοξείδωτο στόμιο παραληλλογράμμου μορφής | 118026 |  |  |
| **23** | Ανοξείδωτο καπάκι στομίου κυκλικής μορφής | 118027 |  |  |
| **24** | Ανοξείδωτο καπάκι στομίου παραληλλογράμμου μορφής | 118028 |  |  |
| **25** | Κάτω βάση χιαστής ανύψωσης | 134220 |  |  |
| **26** | Εσωτερική χιαστή ανύψωσης | 134221 |  |  |
| **27** | Εξωτερική χιαστή ανύψωσης | 134222 |  |  |
| **28** | Ηλεκτρονικό ανοξείδωτο ποδοπετάλ | 134885 |  |  |
| **29** | Φορείο πρέσσας επάνω μέρος | 123055 |  |  |
| **30** | Φορείο πρέσσας κάτω μέρος | 123056 |  |  |
| **31** | Λάμα φραγής πρέσσας | 136001 |  |  |
| **32** | Αντιστάθμιση φορτίου | 138056 |  |  |
| **33** | Υδραυλικό-ηλεκτρικό κεντρικό χειριστήριο | 128554 |  |  |
| **34** | Ηλεκτρικός κεντρικός κινητήρας | 124003 |  |  |
| **35** | Πυκνωτής | 125206 |  |  |
| **36** | Υδραυλικός κινητήρας | 124005 |  |  |
| **37** | Σήμανση μηχανημάτων | 120006 |  |  |
| **38** | Κόστος εργασιών διαφόρων επισκευών | ανά ώρα |  |  |

|  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ: |  |
| --- | --- | --- |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ:** |  |

**Β.2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ € (χωρίς ΦΠΑ)** | **ΔΑΠΑΝΗ**  **€** |
|  |  |  |  |  |
| **1** | Επαγωγικός διακόπτης Φ18 | 123006 |  |  |
| **2** | Σύστημα Ηλεκτρικού ρελέ | 125014 |  |  |
| **3** | Αμορτισέρ στομίου ρίψης | 158123 |  |  |
| **4** | Βαλβίδα φρένου | 142369 |  |  |
| **5** | Υδραυλικό χειριστήριο | 123056 |  |  |
| **6** | Ρυθμιστής πίεσης | 125008 |  |  |
| **7** | Μαρκούτσι ροής ελαίου | 128969 |  |  |
| **8** | Μεταλλικό σωλήνα ροής ελαίου | 127485 |  |  |
| **9** | Υδραυλικό έμβολο συστήματος ανύψωσης | 126254 |  |  |
| **10** | Κάδος απορριμμάτων 2500 lt | 125002 |  |  |
| **11** | Ανοξείδωτο στόμιο κυκλικής μορφής | 123007 |  |  |
| **12** | Ανοξείδωτο καπάκι στομίου κυκλικής μορφής | 123008 |  |  |
| **13** | Σύστημα ποδοπετάλ | 126003 |  |  |
| **14** | Κάτω βάση χιαστής ανύψωσης | 134120 |  |  |
| **15** | Εσωτερική χιαστή ανύψωσης | 134121 |  |  |
| **16** | Εξωτερική χιαστή ανύψωσης | 134122 |  |  |
| **17** | Σύστημα ολίσθησης χιαστής ανύψωσης | 134852 |  |  |
| **18** | Ηλεκτρικός κεντρικός κινητήρας | 124008 |  |  |
| **19** | Πυκνωτής | 125222 |  |  |
| **20** | Υδραυλικός κινητήρας | 124009 |  |  |
| **21** | Σήμανση μηχανημάτων | 120005 |  |  |
| **22** | Κόστος εργασιών διαφόρων επισκευών | ανά ώρα |  |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ: |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 24%: |  |
|  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ** | **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ €**  **(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)**  **Ανά ώρα.** |
| 1 | ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ |  |

Πτολεμαίδα , ……….……………….. 2025

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ